# Δραστηριότητες

## Μανώλης Αργυρός

###### 27 Αυγούστου 2026 / Ώρα: 04:41

##

## Ενότητες

7η δραστηριότητα : Βηματικός κινητήρας με έλικα (ανεμιστήρας) DJX09 - Ανεμιστήρας με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση περιστροφής. 9η δραστηριότητα : Μονάδα Laser (AFX02)
8η δραστηριότητα : Αισθητήρας φωτός LDR (Light Dependent Resistor ή Φωτοκύτταρο) AJS03

Μπορείς να κατεβάσεις την δραστηριότητα σε pdf πατώντας εδώ

Θα χρειαστούν :

1 LED

1 Αισθητήρας φωτός

Στόχος δραστηριότητας: Εάν η φωτισμός είναι χαμηλός τότε ανάβει το LED αλλιώς το LED παραμένει σβηστό. Οι τιμές του αισθητήρα φωτός να εμφανίζονται στην οθόνη.

Συνδεσμολογία: Σύνδεσε το LED στην θύρα D5 και τον αισθητήρα φωτός στη θύρα A0.

Το πρόγραμμα:

Έλεγχος κατανόησης:

Τι συμβαίνει στο LED όταν ο φωτισμός του περιβάλλοντος είναι χαμηλός;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για την σύνδεση του αισθητήρα φωτός γιατί χρησιμοποιείς την αναλογική θύρα και όχι την ψηφιακή θύρα;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------