# Δραστηριότητες

## Μανώλης Αργυρός

###### 27 Αυγούστου 2026 / Ώρα: 04:41

##

## Ενότητες

1η Δραστηριότητα - Ανάβοντας ένα led 3η δραστηριότητα : Καταγραφή ήχου – Αισθητήρας ήχου (μικρόφωνο) AJS02
2η δραστηριότητα : Ρύθμιση έντασης φωτός (Αναλογικός αισθητήρας γωνίας - Ροοστάτης AJS06)

Μπορείς να κατεβάσεις την δραστηριότητα σε pdf πατώντας εδώ

Θα χρειαστούν :

2 LEDs ένα κόκκινου και ένα πράσινου χρώματος.

1 αναλογικός αισθητήρας γωνίας/Ροοστάτης AJS06.

Στόχος δραστηριότητας: Όταν περιστρέφω τον αισθητήρα γωνίας αριστερά να ανάβει το πράσινο LED ενώ όταν περιστρέφω τον αισθητήρα γωνίας δεξιά να ανάβει το κόκκινο LED.

Συνδεσμολογία : Σύνδεσε το κόκκινο LED στην D5, το πράσινο LED στην D6 και τον Αισθητήρα γωνίας στην Α0.

Πρόγραμμα:

Για να δεις τις τιμές του αισθητήρα γωνίας χρησιμοποίησε την παρακάτω εντολή αμέσως πριν την εντολή περίμενε 0.5 δευτερόλεπτα. (αρχείο 2a)

Πάτησε στο κουμπί

που βρίσκεται κάτω δεξιά ώστε οι τιμές να εμφανίζονται στην οθόνη. Το πρόγραμμά σου τώρα θα είναι (αρχείο 2a):

Έλεγχος κατανόησης:

Βάλτε στη σωστή σειρά τις παρακάτω εντολές (αρχείο 2b):

Χρησιμοποιώντας την ίδια συνδεσμολογία, ποια αλλάγή θα έκανες στο πρόγραμμα ώστε τα LEDs να ανάβουν αντίστροφα;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τιμές του <500 να ανάβει το κόκκινο LED και για τιμές ≥ 500 να ανάβει το πράσινο LED;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χρησιμοποίησε τον αισθητήρα γωνίας ώστε να αλλάζει η φωτεινότητα στο LED.

Διατηρώντας την ίδια συνδεσμολογία άλλαξε την φωτεινότητα του κόκκινου LED με το παρακάτω πρόγραμμα (αρχείο 2c):

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την τιμή από τον αισθητήρα γωνίας για να αλλάξει την φωτεινότητα του LED. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα άλλαξε το κόκκινο LED με το μπλε.