# Δραστηριότητες

## Μανώλης Αργυρός

###### 27 Αυγούστου 2026 / Ώρα: 04:41

##

## Ενότητες

Περιεχόμενα 1η Δραστηριότητα - Ανάβοντας ένα led
Οδηγίες

Δεν χρειάζεται να έχεις συνδεδεμένο το ARD:icon με τον υπολογιστή όσο γράφεις το πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, στο στάδιο Σύνδεση Συσκευής δεν θα εμφανίζεται κάποια συσκευή.

Αφού ολοκληρώσεις τη δημιουργία του προγράμματος και θέλεις να το μεταφέρεις στο ARD:icon, τότε είναι απαραίτητο να το συνδέσεις με καλώδιο στον υπολογιστή. Στη συνέχεια επιλέγεις Σύνδεση Συσκευής, όπου θα εμφανιστεί η επιλογή π.χ. COM12-Uno ή κάτι παρόμοιο, την οποία και επιλέγεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα βλέπεις το COM12-Uno ως συνδεδεμένο.

Όταν το ARD:icon είναι σωστά συνδεδεμένο, μπορείς πλέον να φορτώσεις το πρόγραμμα πατώντας Upload (στέλνεται το αρχείο στην συσκευή).

Σημείωση: Όταν συνδέεις το ARD:icon στον υπολογιστή, εκτελείται αυτόματα το τελευταίο πρόγραμμα που είχε φορτωθεί στη συσκευή. Για παράδειγμα, αν το προηγούμενο πρόγραμμα άναβε και έσβηνε τα δύο LEDs, αυτή η λειτουργία θα εμφανιστεί μέχρι να στείλεις το νέο πρόγραμμα στην συσκευή.

Σε όλες τις παρακάτω δραστηριότητες θα πρέπει να έχεις στην διάθεσή σου:

1. Arduino - ARD:icon (ACD 15G)
2. USB καλώδιο σύνδεσης με H/Y
3. Καλώδια σύνδεσης συσκευών με το Arduino - ARD:icon
4. H/Y
5. Mind+ με εγκατεστημένο το πρόσθετο STEM Extension για S1&S2

Εμφάνιση τιμών αισθητήρων στην οθόνη του υπολογιστή

Πολύ συχνά είναι απαραίτητος ο έλεγχος των τιμών που παρέχουν αναλογικοί αισθητήρες, όπως ο αισθητήρας γωνίας/ροοστάτης AJS06, ο αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος AJS01, ο αισθητήρας φωτός AJS03 κ.ά.

Αφού συνδέσεις τον αισθητήρα σε μία αναλογική θύρα της πλακέτας, μπορείς να εμφανίσεις τις μετρήσεις του χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή στο πρόγραμμά σου.

Έστω, για παράδειγμα, ότι έχεις συνδέσει έναν αναλογικό αισθητήρα στη θύρα A0.

Επιλέγοντας την προβολή τιμών στη σειριακή οθόνη (κάτω δεξιά) και εκτελώντας το πρόγραμμα, οι τιμές που καταγράφει ο αισθητήρας εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή.

Λάθος σύνδεση

Κατά την διαδικασία αποστολής του αρχείου παρουσιαστεί το παρακάτω μήνυμα θα πρέπει να συνδέσεις την συσκευή στον υπολογιστή και μετά να επιλέξεις από το μενού επιλογών του Mind+ την Σύνδεση επιλογής.